Azure Windows Bserial 2 mag 4 G RAM graf smalldisk

Install Webserver -t

NSG port nyitás 80, 443

dynu.com regisztrációt

Vegyes fel a wmlinuxtola.ddnsfree.com

IP cím beállítás

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=zf6zkGYimn8>

BOK jegyzet: http🡪https

Azure linux Bserial 1 mag 1 G RAM

Install webserver

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-debian-11>

1 és négyes pont